**Ürün açıklaması**

**Ben. Teknik parametre**

Gevşemek standı için jumbo rolL----------------------------------------------------------------------- 4 setS

Manyetik toz gerilim kontrolörü ------------------------------------------------------------- 4 setS

Anti-statik cihazı------------------------------------------------------------------------------------ 4 setS

De-kür cihazı------------------------------------------------------------------------------------ 1 set

Kırpma blower ve boşaltmalar ----------------------------------------------------------------- 1 set

Dilme bıçağı grup --------------------------------------------------------------------------------- 5Setleri

KauçukRuloBesleme rulo --------------------------------------------------------------------- 1 set

SenkronizeDöner kaplama ünitesi --------------------------------------------------------------------- 1 set

Yüksek hızlı konveyör -------------------------------------------------------------------------------- 1 set

Düşük hız konveyör -------------------------------------------------------------------------------- 1 set

Levha Collacting ünitesi --------------------------------------------------------------------------------- 1 set

PLC sayma cihazı -------------------------------------------------------------------------------- 1 set

Ream boşaltma cihazı -------------------------------------------------------------------------- 1 set

Ream kaldırma cihazı --------------------------------------------------------------------------------- 1 set

Yapıştırma ve katlama cihazı sarma için kağıt -------------------------------------------------- 1 set

Gevşemek sarma için standı kağıt --------------------------------------------------------------- 1 set

Fotoelektrik kontrol -------------------------------------------------------------------------- 1 set

Sarma için tabakalama kağıt ------------------------------------------------------------------------ 1 set

Vakum besleme için sarma kağıt ------------------------------------------------------------- 1 set

Ream bitirme cihazı ----------------------------------------------------------------------------- 1 set

Ream toplama cihazı ---------------------------------------------------------------------------- 1 set

PLC alarm için hata ---------------------------------------------------------------------------------- 1 set

**2.Ana teknik parametreler:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modeli** | **DTCP-A4-35** |
| **Kaplama ünitesi** | |
| Gevşemek kağıt makaraları | 4 |
| Sayısı cep | 4 |
| Max. Kağıt rulosu genişliği (mm) | 135 |
| Net kesme genişliği (mm) | 126 |
| Kağıt rulosu çapı (mm) | 400-1200 |
| Çapı çekirdek Chuck(mm) | 3 "(76.2mm) |
| Kağıt GSM(gsm) | 60-100 |
| Tabakalı kağıt uzunluğu (mm) | 297 |
| Kağıt Ream başına miktar (pcs) | 300-500 |
| Max. Ream yüksekliği (mm) | 65 |
| Kağıt besleme çalışma hızı (m/dk) | 200-220m/dk (açıklama: gerçek koşu hızı tarafından etkilenen kağıt kalite vb) |
| Çalışma kesme hızı (kez/dk) | 840 |
| Ream boşaltma hız (reams/min) | 20-25(Ream başına 500 yaprak dayalı) |
| Max. Bıçak yükleme (gsm) | 500 (5 × 100) |
| Kağıt kesme doğruluk (mm) | ± 0.2 |
| Gereksinimi için kağıt makara | 1.Kararlı hız  2.Hiçbir splice içinde kağıt rulosu  3.Nitelikli kağıt. |
| Iletim | AC frekans dönüşüm, kademesiz hız ayar |
| Ana güç kaynağı | 380v/50Hz 3 faz 4 teller |
| Kontrol gerilimi | 220V AC/22V DC |
| Toplam güç(Kw) | 22 |
| Genel boyut (m)(LxWx H) | 20x2.96x2.1 |