Üretici:  WestRock (şimdiki Smurfit Westrock)⁠￼
* Fabrika: La Tuque, Quebec, Kanada
* Kalite: DiamondTop Solid
* Gramaj: 183 gsm (38 lb)
* Kod: BW38RH

DiamondTop serisi WestRock’un beyaz yüzeyli ambalaj kartonlarıdır. Özellikle DiamondTop 2C SBS olarak tanımlanırken, DiamondTop Solid daha ekonomik bir beyaz yüzeyli kalite olup yüksek parlaklık gerekmeyen uygulamalarda kullanılır.  

BW38RH

WestRock kodlamasında “BW” genellikle:

* Bleached White (beyaz yüzey)
* Wax veya nem bariyer uygulamalarına uygun yüzey

Ürün adı

215 gsm Bacon Board / Grease Resistant Board

veya

Food Grade Barrier Board

Kullanım alanları

✅ Pastırma seperatörü

✅ Şarküteri ara kartonu

✅ Salam-sucuk ara kartonu

✅ Et ve tavuk ambalajları

✅ Dondurulmuş gıda

✅ Nemli ürün seperatörü

✅ Yağ bariyerli gıda kartonu

Patates cipsi tarzı huniler.

    Kanada WestRock menşeli
* Virgin fiber
* Beyaz yüzey
* Yağ direnci
* Nem direnci
* Düşük emicilik
* Gıda sektörüne uygun

Bu ürün klasik baskılık SBS değildir, bariyer özellikli gıda kartonudur.

Özellik

Yaklaşık

Grammage

183 gsm nihai ürün 215 gr

Brightness

%80-85

Moisture

%6-8

Cobb

Düşük

Burst

Yüksek

Virgin fiber oranı

Çok yüksek
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